**FSL460UCM-FS**

**46寸液晶拼接单元**

* **产品简介**

FSL460UCM-FS液晶显示单元，工业级整机，双边拼缝仅为3.5mm，采用直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。工业级设计，创新结构。区域控光，画面更加立体。选用的LCD液晶显示单元具有丰富的接口，可接入DVI，VGA，HDMI等各种信号源。支持RS232串口控制、按键控制、红外遥控等多种控制方式。

* **订货型号**

FSL460UCM-FS

* **产品特点**
* 全开模结构，工业级整机，高强度
* 3.5mm双边拼缝
* 直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象
* 物理分辨率高达1920\*1080
* 区域控光，画面细腻，色彩丰富
* 高清晰度、高亮度、高色域
* 显示面积大、体积小、重量轻
* 稳定运行寿命超长，维护成本低
* 挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择



* **技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
|  参数/型号 |  FSL460UCM-FS |
|  面板 |  背光类型 |  LED |
|  分辨率 |  1920×1080 |
|  亮度 |  500cd/m2 |
|  静态对比度 |  1400:1 |
|  机械规格 |  一体式尺寸(含边框)(mm) |  1022.2×576.8×89.9 |
|  一体式重量 |  16.0kg |
|  双边拼缝 |  3.5mm |
|  产品形态 | 一体机 |
|  控制方式 |  按键控制，RS232串口控制，红外遥控 |
|  电源 |  电压 |  AC90~264V(±5%),50/60Hz |
|  典型功耗 |  120W |
|  待机功耗 |  ≤1W |
|  环境 |  工作温度 |  0℃~40℃ |
|  湿度 |  20%~80% |
|  信号 |  输入 | VGA\*1、CVBS\*1、DVI-D\*1、HDMI\*1、RS232(RJ45)\*1、USB（升级和多媒体）、IR\*1 |
|  输出 | RS232(RJ45)\*1 |
|  附件 | 合格证，保修卡，电源线 |
| \*如需此安装方式，请咨询当地业务 |